Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi tekniset tiedot (MRL 125 §)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rakennushankkeeseen ryhtyvä** | Nimi      |  |
|  | Puhelin      | Sähköposti      |
| **Rakennuspaikka** | Kiinteistötunnus                        |  |
|  | Osoite       |  |
|  | Alkuperäinen rakennuslupa vuosi / lupanumero       | Rakennusvuosi      |
|  |  |  |
| **Selvityksen laatija** | Nimi       |
|  | Koulutus       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ominaisuus** | **Määräykset** | + | - | **Selvitys nykytilasta** |
| Rakennuspaikan koko | Rantaan rajoittuvan pysyvän asumisen rakennuspaikan vähimmäiskoko 5000 m² | [ ]  | [ ]  |       |
| Talousvesi ja jätevesien käsittely | Valtioneuvoston asetus 157/2017Ympäristönsuojelumääräykset  | [ ]  | [ ]  |       |
| Sijaitseeko rakennuspaikka pohjavesialueella | Pohjavesialueet Etelä-Savowww.ympäristö.fi | [ ]  | [ ]  |       |
| Vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta | Asuinrakennus, kts. rakennusjärjestys | [ ]  | [ ]  |       |
| Asuinhuoneiston koko  | YM:n asetus 1008/2017 ≥ 20 m² | [ ]  | [ ]  |       |
| Tekniset vaatimukset | MRL 117 a-j § | [ ]  | [ ]  |       |
| Käymälä | YM:n asetus 1008/2017 asuntosuunnittelu | [ ]  | [ ]  |       |
| Pesutilat | YM:n asetus 1008/2017  | [ ]  | [ ]  |       |
| Vaatehuolto ja säilytys | YM:n asetus 1008/2017  | [ ]  | [ ]  |       |
| Ruoanvalmistus | YM:n asetus 1008/2017  | [ ]  | [ ]  |       |
| Varastotilat | YM:n asetus 1008/2017  | [ ]  | [ ]  |       |
| Sisäporras | YM:n asetus 1007/2017 käyttöturvallisuus | [ ]  | [ ]  |       |
| Uloskäytävät/varatiet | YM:n asetus 848/2017 paloturvallisuus | [ ]  | [ ]  |       |
| Ovet ja kulkuaukot | YM:n asetus 241/2017 esteettömyys | [ ]  | [ ]  |       |
| Ovet ja kulkuaukot | YM:n asetus 848/2017 paloturvallisuus | [ ]  | [ ]  |       |
| Huonekorkeus | YM:n asetus 1008/2017: ≥ 2,4 m | [ ]  | [ ]  |       |
| Huoneala ja kalustettavuus | YM:n asetus 1008/2017: ≥ 7 m² | [ ]  | [ ]  |       |
| Ikkunapinta-ala | YM:n asetus 1008/2017 valoaukko 1/10 | [ ]  | [ ]  |       |
| Ikkuna, etäisyys | YM:n asetus 1008/2017 Etäisyys pääikkunan edessä ≥ 8 m | [ ]  | [ ]  |       |
| Ikkunoiden avattavuus | YM:n asetus 1008/2017 5 § | [ ]  | [ ]  |       |
| Ulkoseinän U-arvo | 0,17 (massiivipuu 0,40) | [ ]  | [ ]  |       |
| Alapohjan U-arvo | 0,16 (maata vasten)0,17 (ryömintätila)  | [ ]  | [ ]  |            |
| [ ]  | [ ]  |
| Yläpohjan U-arvo | 0,09  | [ ]  | [ ]  |       |
| Ikkunoiden U-arvo | 1,0  | [ ]  | [ ]  |       |
| Ovien U-arvo | 1,0  | [ ]  | [ ]  |       |
| Ilmanvaihto | MRL 117 §, YM:n asetus 1009/2017 | [ ]  | [ ]  |       |
| Energiatehokkuus | YM asetus 4/13, 1010/2017 MRL 117 g | [ ]  | [ ]  |       |
| Lämmitysjärjestelmä | MRL 117 § | [ ]  | [ ]  |       |
| Yhteensä |  +        |  |  | -      |

+ täyttää määräykset

- ei täytä määräyksiä

|  |  |
| --- | --- |
| Muut selvitykset:      |  |
| Päiväys      | Allekirjoitus ja nimenselvennys       |